**Specyfikacja techniczna instalacji fotowoltaicznej:**

1. Panel fotowoltaiczny LONGI 450 72 HPH - 63 szt.
2. Inwerter Huawei Sun2000 30 ktl- 1szt
3. Konstrukcja balastowa
4. Przewody instalacyjne
5. Zabezpieczenia odgromowe
6. Zabezpieczenia prądowe
7. Rozłączniki przeciwpożarowe
8. Skrzynki instalacyjne, uziomy, peszele, opaski, śruby
9. Usługa montażu wraz z gwarancją uzgodnienia PPOŻ