**Budowa i przebudowa dróg gminnych, gmina Kłecko**

Gmina Kłecko została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 8/2023, na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych - gmina Kłecko”.

Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę trzech dróg gminnych:

1) budowa drogi gminnej nr 283028P - ul. Bujarskich w Kłecku: droga o długości L=136,10 m i szerokości 5,00 m. Droga będzie posiadać chodnik o szerokości 2,00 m wraz z zatoką postojową o długości ok. 92,00 m. Drogę gminną oraz sieć wodociągową zaprojektowano na dz. nr 61, 69, 95, 96 i 105.

Roboty budowlane obejmują roboty w zakresie:

* przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
* krawężnik betonowy, opornik betonowy i obrzeże betonowe,
* nawierzchni ulic,
* nawierzchni chodnika,
* nawierzchni zjazdów na posesję,
* nawierzchni miejsc postojowych,
* instalowanie znaków drogowych i elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
* roboty wykończeniowe.

2) przebudowa drogi gminnej nr 283052P - ul. Zacisze w Kłecku: droga o długości L=252,10 m i szerokości 4,50 m. Droga posiadać będzie zatokę postojową o długości ok. 86,00 m. Przy drodze wojewódzkiej nr 190 należy wykonać fragment chodnika. Drogę gminną zaprojektowano na dz. nr 944/8, 106, 145/2, 160, 944/7, 178 i 252/1.

Roboty budowlane obejmują roboty w zakresie:

* przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
* krawężnik betonowy i obrzeże betonowe,
* nawierzchni ulic,
* nawierzchni chodnika,
* nawierzchni zjazdów na posesję,
* nawierzchni miejsc postojowych,
* instalowanie znaków drogowych i elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
* roboty wykończeniowe,
* nawierzchni ulic – remont skrzyżowania ul. Karniszewska.

3) przebudowa drogi gminnej nr 283047P - ul. Targowej w Kłecku: droga o długości L=400,65 m i szerokości 5,00 m. Droga będzie posiadać chodnik o szerokości od 2,00 m do 3,50 m wraz z zatoką postojową o długości ok. 102,00 m i miejscami postojowymi w ilości 20 szt. Dodatkowo w ramach przebudowy zostanie przebudowany istniejący wodociąg z rur azbestowych na wodociąg z rur PE 225 mm. Drogę gminną i sieć wodociągową zaprojektowano na dz. nr 2/2, 96, 97, 98, 99/1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 944/8 i 144/2.

Roboty budowlane obejmują roboty w zakresie:

* przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
* krawężnik betonowy i obrzeże betonowe,
* nawierzchni ulic,
* nawierzchni chodnika,
* nawierzchni zjazdów na posesję,
* roboty w zakresie nawierzchni miejsc postojowych,
* instalowanie znaków drogowych i elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
* roboty wykończeniowe,
* nawierzchni ulic – remont skrzyżowania z DW190,
* wykonania przyłącza wodociągowego.

Przewidywana wartość inwestycji: **2 750 000,00 PLN**

Kwota wnioskowanych środków: **2 612 500,00 PLN**

Deklarowana kwota udziału własnego: **137 500,00 PLN**

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: **22 listopada 2024 r.**

