|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Plac zabaw lokalizacja** | **Wytyczne** |
| 1. | **CZARNA** | 1. wyposażyć w nowy regulamin placu zabaw; 2. przeprowadzić konserwację urządzeń zabawowych (huśtawka wagowa podwójna, ślizgawka, huśtawka dwustanowiskowa, bujak sprężynowy- konik) |
| 2. | **SZKLANA HUTA** | 1. wyposażyć w nowy regulamin placu zabaw; 2. przeprowadzić konserwację drewnianych elementów urządzenia, oczyścić z rdzy  i przemalować płaskownik mocowania słupa do fundamentu (**huśtawka dwustanowiskowa**); 3. przeprowadzić konserwację drewnianych elementów urządzenia, dokręcić luźne mocowania lin i pochwytów, ustabilizować urządzenie **(ściana do wspinaczki)** |
| 3. | **GRÓJEC WIELKI** | 1. wyposażyć w nowy regulamin placu zabaw; 2. wykonać konserwację drewnianych elementów, uzupełnić ubytki **(huśtawka drewniana jednostanowiskowa);** 3. wykonać konserwację drewnianych elementów, wymienić uszkodzony szczebel drabinki linowej, ustabilizować urządzenie, usztywnić miejsca połączeń elementów **(zestaw zabawowy ze ślizgawkami i kładką);** 4. wykonać konserwację drewnianych elementów, ustabilizować urządzenie **(ślizgawka)** 5. wykonać konserwację drewnianych elementów urządzenia, poprawić zamocowanie pochwytów, zamocować odbojniki pod siedziskami **(huśtawka typu ważka)** |
| 4. | **ZŁOCZEW, UL. STAROWIELUŃSKA** | 1. Wymienić bądź naprawić uszkodzone panele ogrodzeniowe, zamocować klamkę w furtce; 2. Przemalować ubytki farbą **(karuzela);** 3. Podsypać piaskiem wystające fundamenty **(sprężynowiec podwójny, sprężynowiec-motyl);** |
| 5. | **ZŁOCZEW, UL. WIELUŃSKA** | 1. wyposażyć w nowy regulamin placu zabaw; 2. dokręcić uchwyty, przemalować elementy drewniane w miejscach otarcia **(zestaw zabawkowy ze ślizgawką, ścianą do wspinaczki, kładką linową);** 3. uzupełnić imitację szyb w kabinie wozu **(zestaw zabawkowy „wóz strażacki” ze ślizgawką);** |
| 6. | **ZŁOCZEW, UL. ZIELONA** | 1. wyposażyć w nowy regulamin placu zabaw; 2. uzupełnić brakujące maskownice śrub, usunąć zaplątany sznur do lin **(zestaw linowy „Galaktyka);** 3. oczyścić i przemalować elementy konstrukcyjne urządzenia, oczyścić łańcuchy z rdzy **(huśtawka dwustanowiskowa)**; 4. naprawić bądź zdemontować urządzenie **(ślizgawka ze ścianą linową do wspinaczki)** 5. wkopać do gruntu wykopaną ławkę. |
| 7. | **ZŁOCZEW, UL. KILIŃSKIEGO** | 1. wyposażyć w nowy regulamin placu zabaw; 2. wyprostować ogrodzenie, wykonać konserwację, uzupełnić brakujące sztachety, usunąć wystające gwoździe; 3. usunąć rurki wraz z betonami następnie wyrwy uzupełnić ziemią/piaskiem oraz usunąć gruz; 4. oczyścić elementy z rdzy, zabezpieczyć podkładem antykorozyjnym oraz farbą **(huśtawka dwustanowiskowa z oparciem);** 5. oczyścić elementy z rdzy, zabezpieczyć podkładem antykorozyjnym oraz farbą. Łańcuchy oczyścić z rdzy (**huśtawka dwustanowiskowa bez oparcia)**; 6. oczyścić elementy z rdzy, zabezpieczyć podkładem antykorozyjnym oraz farbą, dokręcić luźne pochwyty, dokręcić mocowanie liny, uzupełnić deskę w podeście **(zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianą wspinaczkową);** 7. usunąć urządzenie z placu, wykopać oraz usunąć wystające fundamenty, a wyrwę uzupełnić ziemią lub piaskiem **(bujak sprężynowy 4 stanowiskowy);** 8. oczyścić z rdzy i przemalować sprężynę. Zasypać wystający fundament ziemią lub piaskiem **(bujak sprężynowy- konik);** 9. wykonać konserwację ławki, wymienić uszkodzone elementy **(ławki);** 10. wykonać konserwację, wymienić uszkodzone elementy (**kosze**); 11. oczyścić z ptasich odchodów i wykonać konserwację drewnianych elementów **(stanowisko do przewijania)** |
| 8. | **GRONÓWEK** | 1. wyposażyć w nowy regulamin placu zabaw; 2. oczyścić słupki ogrodzenia z korozji i przemalować; 3. oczyścić z korozji łańcuchy **(huśtawka dwustanowiskowa);** 4. uruchomić tarczę urządzenia **(karuzela tarczowa);** 5. oczyścić z rdzy i przemalować, naprawić mocowanie liny, naprawić mocowanie osłony ślizgawki, wykonać konserwację drewnianych elementów urządzenia **(zestaw zabawkowy ze ślizgawką i ścianą do wspinaczki)**; |