|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Plac zabaw lokalizacja** | **Wytyczne** |
| 1. | **CZARNA** | 1. wyposażyć w nowy regulamin placu zabaw;
2. przeprowadzić konserwację urządzeń zabawowych (huśtawka wagowa podwójna, ślizgawka, huśtawka dwustanowiskowa, bujak sprężynowy- konik)
 |
| 2. | **SZKLANA HUTA** | 1. wyposażyć w nowy regulamin placu zabaw;
2. przeprowadzić konserwację drewnianych elementów urządzenia, oczyścić z rdzy i przemalować płaskownik mocowania słupa do fundamentu (**huśtawka dwustanowiskowa**);
3. przeprowadzić konserwację drewnianych elementów urządzenia, dokręcić luźne mocowania lin i pochwytów, ustabilizować urządzenie **(ściana do wspinaczki)**
 |
| 3. | **GRÓJEC WIELKI** | 1. wyposażyć w nowy regulamin placu zabaw;
2. wykonać konserwację drewnianych elementów, uzupełnić ubytki **(huśtawka drewniana jednostanowiskowa);**
3. wykonać konserwację drewnianych elementów, wymienić uszkodzony szczebel drabinki linowej, ustabilizować urządzenie, usztywnić miejsca połączeń elementów **(zestaw zabawowy ze ślizgawkami i kładką);**
4. wykonać konserwację drewnianych elementów, ustabilizować urządzenie **(ślizgawka)**
5. wykonać konserwację drewnianych elementów urządzenia, poprawić zamocowanie pochwytów, zamocować odbojniki pod siedziskami **(huśtawka typu ważka)**
 |
| 4. | **ZŁOCZEW, UL. STAROWIELUŃSKA** | 1. Wymienić bądź naprawić uszkodzone panele ogrodzeniowe, zamocować klamkę w furtce;
2. Przemalować ubytki farbą **(karuzela);**
3. Podsypać piaskiem wystające fundamenty **(sprężynowiec podwójny, sprężynowiec-motyl);**
 |
| 5. | **ZŁOCZEW, UL. WIELUŃSKA** | 1. wyposażyć w nowy regulamin placu zabaw;
2. dokręcić uchwyty, przemalować elementy drewniane w miejscach otarcia **(zestaw zabawkowy ze ślizgawką, ścianą do wspinaczki, kładką linową);**
3. uzupełnić imitację szyb w kabinie wozu **(zestaw zabawkowy „wóz strażacki” ze ślizgawką);**
 |
| 6. | **ZŁOCZEW, UL. ZIELONA** | 1. wyposażyć w nowy regulamin placu zabaw;
2. uzupełnić brakujące maskownice śrub, usunąć zaplątany sznur do lin **(zestaw linowy „Galaktyka);**
3. oczyścić i przemalować elementy konstrukcyjne urządzenia, oczyścić łańcuchy z rdzy **(huśtawka dwustanowiskowa)**;
4. naprawić bądź zdemontować urządzenie **(ślizgawka ze ścianą linową do wspinaczki)**
5. wkopać do gruntu wykopaną ławkę.
 |
| 7. | **ZŁOCZEW, UL. KILIŃSKIEGO** | 1. wyposażyć w nowy regulamin placu zabaw;
2. wyprostować ogrodzenie, wykonać konserwację, uzupełnić brakujące sztachety, usunąć wystające gwoździe;
3. usunąć rurki wraz z betonami następnie wyrwy uzupełnić ziemią/piaskiem oraz usunąć gruz;
4. oczyścić elementy z rdzy, zabezpieczyć podkładem antykorozyjnym oraz farbą **(huśtawka dwustanowiskowa z oparciem);**
5. oczyścić elementy z rdzy, zabezpieczyć podkładem antykorozyjnym oraz farbą. Łańcuchy oczyścić z rdzy (**huśtawka dwustanowiskowa bez oparcia)**;
6. oczyścić elementy z rdzy, zabezpieczyć podkładem antykorozyjnym oraz farbą, dokręcić luźne pochwyty, dokręcić mocowanie liny, uzupełnić deskę w podeście **(zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianą wspinaczkową);**
7. usunąć urządzenie z placu, wykopać oraz usunąć wystające fundamenty, a wyrwę uzupełnić ziemią lub piaskiem **(bujak sprężynowy 4 stanowiskowy);**
8. oczyścić z rdzy i przemalować sprężynę. Zasypać wystający fundament ziemią lub piaskiem **(bujak sprężynowy- konik);**
9. wykonać konserwację ławki, wymienić uszkodzone elementy **(ławki);**
10. wykonać konserwację, wymienić uszkodzone elementy (**kosze**);
11. oczyścić z ptasich odchodów i wykonać konserwację drewnianych elementów **(stanowisko do przewijania)**
 |
| 8. | **GRONÓWEK** | 1. wyposażyć w nowy regulamin placu zabaw;
2. oczyścić słupki ogrodzenia z korozji i przemalować;
3. oczyścić z korozji łańcuchy **(huśtawka dwustanowiskowa);**
4. uruchomić tarczę urządzenia **(karuzela tarczowa);**
5. oczyścić z rdzy i przemalować, naprawić mocowanie liny, naprawić mocowanie osłony ślizgawki, wykonać konserwację drewnianych elementów urządzenia **(zestaw zabawkowy ze ślizgawką i ścianą do wspinaczki)**;
 |